¡Bienvenido a MySteel!

Usted ha comprado el juego completo de bordura o ha creado un juego propio a su medida. En este manual de montaje le explicamos cómo se monta la bordura. No obstante, tenga en cuenta que los consejos y trucos que indicamos se podrán aplicar a su caso en la medida que la composición de su juego de bordura lo permita.

Si, con motivo de este manual de montaje, le surge cualquier duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

**Consejos de montaje:**

La bordura tiene una longitud estándar de 1,5 metros o de 3 metros, pero puede acortar cualquier tramo a la longitud que desee. Para ello puede usar una radial, por ejemplo.

Antes de colocar la bordura en su sitio, monte las espigas de tierra y las placas de acoplamiento:

* Las espigas de tierra y las placa de acoplamiento de la bordura plegada valen para el montaje de todos los tipos de bordura (plegada, en ángulo recto y recta).
* Pase las agujas de tierra y las placas de acoplamiento por la ranura de la bordura
* y fíjelas con los tirafondos para dar mayor resistencia a la estructura. Utilice para ello un taladro. No es necesario que haga agujeros previamente, ya que los tirafondos son autoperforantes.
* Aconsejamos introducir la bordura al menos 5 cm en el terreno. De esa manera los tirafondos quedarán totalmente ocultos bajo la superficie.
* Naturalmente, antes de colocar la bordura deberá hacer una zanja apropiada en la tierra.
* Introduzca la bordura en la tierra golpeando suavemente con un martillo en la parte de la espiga de tierra que sobresale.